**1. Ausführung**

|  |  |
| --- | --- |
| **µflow-skyW2** | Funkaufsatzmodul WEHRLE für Modularis Kapselsystem |
| **µflow-skyE2** | Funkaufsatzmodul ELSTER für Flex Plus, Picoflux S110, Modulmeter M140 |

**2. Konfiguration allgemein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stichtag | Datum |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Startdatum | Datum | **Gerät startet SOFORT nach Einbau** | | |
|  |  |  | |  |
| Gerätepasswort | Passwort |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Ziffernanzeige | **5,3** (99 999,999) |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Volumenstand bei Montage | nullend | | kumulierend | |
|  |  | |  | |  |

**3. Konfiguration Funk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkvariante | T1-kurz | C1-kurz | C1-lang |
|  | ME-Funk  (walk-by) |  |  |
|  |  |  |  |
| Dauerfunk | Dauerfunk |  |  |
|  |  |  |  |
| Funkabstand | Element auswählen. | (10,20,30 sek | 1,2,5,15,30 min) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Start am Funktag | 00:00 | Uhr | Gerätegenauigkeit +/-1h  **Zeitzone frei wählbar** |
|  |  |  |
| Ende am Funktag | 00:00 | Uhr |
| Zeitzone: | MEZ (standard) |  | Wunschzeitzone: Zeitzone |
|  |  |  |  |
| Funktage ab Stichtag | xx | Tage | |
|  |  |  |  |
| Funktage pro Monat | xx | Tage (max. 31Tage) | |
|  |  |  |  |
| Wochenendfunk | Ja | Nein |  |
|  |  |  |  |
| Schlüssel für OMS | Schlüssel für OMS | | |
| Nur für Geräte mit OMS-Funk   |  |  | | --- | --- | | **Bestätigung**  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift | **ME-Art.-Nr.**  **444 \_ \_ \_ \_ \_ \_ 2 \_ \_ - \_ \_**  **Bitte bei zukünftigen Betellungen angeben**. | | 32 Stellen, Ziffern 0…9, Buchstaben A, B, C, D, E, F | | |